

ДУМА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**РЕШЕНИЯ**

|  |
| --- |
|   |
| Принято Думой Добрянского городского округа **24.11.2020 № 345** |

**Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Добрянского городского округа Пермского края**

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Добрянского городского округа, решением Думы Добрянского городского округа от 29 апреля 2020 г. № 186 «Об утверждении Положения
о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Добрянского городского округа», в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, Дума Добрянского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Добрянского городского округа Пермского края.
2. Признать утратившими силу:

решение Земского Собрания Добрянского муниципального района
от 30 января 2019 г. № 468 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Добрянского муниципального района Пермского края»;

решение Земского Собрания Добрянского муниципального района
от 27 марта 2019 г. № 490 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Добрянского муниципального района Пермского края».

1. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании газете «Камские зори», разместить на официальном сайте правовой информации Добрянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу городского округа – главу администрации Добрянского городского округа Лызова К.В.

Глава городского округа –

глава администрации Добрянского

городского округа К.В. Лызов

Председатель Думы

Добрянского городского округа А.Ф. Палкин

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы

Добрянского городского округа

от 24.11.2020 № 345

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**градостроительного проектирования**

**Добрянского городского округа Пермского края**

**I. Основная часть (расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения)**

**1. Общие положения**

Настоящие нормативы градостроительного проектирования Добрянского городского округа Пермского края (далее — Нормативы) разработаны в целях реализации положений действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования – нормативно-правовой акт, содержащий совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа (включая маломобильные группы населения), соблюдаемые при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования (генерального плана), а также проектов планировки и межевания территории, при проектировании объектов строительства (реконструкции).

Настоящие Нормативы разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и Добрянского городского округа Пермского края, используемых при разработке настоящих Нормативов, приведён в Материалах по обоснованию Нормативов.

Нормативы направлены на конкретизацию в развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения Добрянского городского округа, на его устойчивое развитие с учетом социально-экономических, территориальных, природно-климатических и иных особенностей, на обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения.

Настоящие Нормативы разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Добрянского городского округа, программ социально-экономического развития Добрянского городского округа, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, на основе требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативов градостроительного проектирования Пермского края.

**2. Расчетные показатели объектов градостроительной деятельности**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Добрянского городского округа Пермского края.

2.1. Расчетные показатели по объектам инженерного обеспечения.

2.1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, теплоснабжения населения.

Таблица 1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта(Наименование ресурса) \* | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление \*\* | кВт·ч / год на 1 чел. | 2400 | не нормируется |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки \*\* | ч / год | 5700 |
| 3. | Электрические нагрузки \*\*\* | кВт | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

<\*\*> Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

<\*\*\*> Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Таблица 2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения населения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида объектов местного значения | Наименование расчётного показателя, единица измерения | Значение расчётного показателя |
| КотельныеЦентральные тепловые пунктыТеплопроводы магистральные и распределительные | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, гаа) | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих |
| На твёрдом топливе | На газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| От 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| От 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |

Примечания: 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.

2.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта(Наименование ресурса) \* | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Этажность | Холодной воды | Горячей воды | Единица измерения | Величина |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади [<\*>](#P118) | от 1 до 5  | 0,0235 | 0,0235 | не нормируется |
| от 6 до 9  | 0,0254 | 0,0254 |
| от 10 до 16  | 0,0153 | 0,0153 |
| более 16  | 0,0122 | 0,0122 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади [<\*>](#P118) | от 1 до 5 | 0,0240 | - |
| от 6 до 9 | - | - |
| от 10 до 16 | 0,0199 | - |
| более 16 | - | - |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади [<\*>](#P118) | от 1 до 5 | 0,0461 | - |
| от 6 до 9 | 0,0288 | - |
| от 10 до 16 | - | - |
| более 16 | - | - |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади [<\*>](#P118) |  | 0,0235 | - |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные бойлерами, индивидуальными тепловыми пунктами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади [<\*>](#P118) | от 1 до 5 | 0,0254 | 0,0254 |
| от 6 до 9 | 0,0214 | 0,0214 |
| от 10 до 16 | 0,0153 | 0,0153 |
| более 16 | 0,0122 | 0,0122 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*<\*>* Указанные нормы следует применять с учётом требований таблицы 1
СП 31.13330.2012. В соответствии с пунктом 7 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306, при выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных ресурсов используется показатель:

в отношении холодной воды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении горячей воды - куб. метр холодной воды и Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, или куб. метр горячей воды на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Таблица 2. Расчетные показатели размеров земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Производительность станции \* | Площадь земельного участка |
| Единица измерения | Величина  |
| 1. | до 8 м3/сут. | га | 1 |
| 2. | св. 8 до 12 м3/сут. | га | 2 |
| 3. | св. 12 до 32 м3/сут. | га | 3 |
| 4. | св. 32 до 80 м3/сут. | га | 4 |
| 5. | св. 80 до 125 м3/сут. | га | 6 |
| 6. | св. 125 до 250 м3/сут. | га | 12 |
| 7. | св. 250 до 400 м3/сут. | га | 18 |
| 8. | св. 400 до 800 м3/сут. | га | 24 |

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

<\*> Показатели следует принимать по проекту согласно СП 42.13330. 2016, но не более указанных в таблице.

Таблица 3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта(Наименование ресурса) \* | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | не нормируется |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами (локальные очистные сооружения) | % от водопотребления | 100 |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения  | м3 / сут. дождевого стока с 1 га застроенной территории | 0,3 |
| м3 / сут. талого стока с 1 га застроенной территории | 0,3 |

Таблица 4. Расчетные показатели размеров земельных участков для очистных сооружений канализации

|  № | Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Площадь земельных участков, га \* |
| --- | --- | --- |
| Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| 1. | до 0,7 | 1 | 0,2 | - |
| 2. | св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| 3. | св. 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| 4. | св. 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| 5. | св. 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| 6. | св. 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечание: Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м/сут следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами Роспотребнадзора.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Размеры земельных участков следует принимать не более, указанных в таблице.

2.1.3. расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения.

Таблица 1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта(Наименование ресурса) \* | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Газоснабжение, для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | куб. м / чел. в месяц | 12 | не нормируется |
| 2. | Газоснабжение, для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | куб. м / чел. в месяц | 35 |
| 3. | Газоснабжение, для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | куб. м / чел. в месяц | 20 |
| 4. | Газоснабжение, для отопления жилых помещений от газовых приборов | куб. м / м2 в месяц | 10 |

Примечание: Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью: 10 тыс. т/год – 6 га; 20 тыс. т/год – 7 га; 40 тыс. т/год – 8 га. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

<\*> Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 62.13330.2011

2.2. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса.

Таблица 1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий**\*\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| Районного значения: |  |
| Транспортно-пешеходные | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230 | 60 | 2,25 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,0-3,5 | 2-4\* | 70 | 80 | 2,0 |
| 30 | 3,0-3,5 | 2-4 | 40 | 80 | 2,0 |
| Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,5 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| 40 | 3,5 | 2-4 | 110 | 60 | 1,5 |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |
| основные | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |
| основные | - | 1,0 | по расчету | - | 50 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | то же | - | 50 | то же |
| Велосипедные дорожки: |  |
| обособленные | 20 | 1,5 | 1-2 | 25 | 70 | **-** |
| изолированные | 20 | 1,5 | 1-2 | 25 | 70 | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей;

<\*\*> Применительно к улицам и дорогам в границах населенного пункта.

Таблица 2. Расчетные показатели обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта (автомобильными стоянками)

| №  | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов |
| 1. | Гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей | 25 | м | 500 |
| машино-мест на 1 квартиру | 0,2 |
| 2. | Стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей \* | 50 | м | 800 - 1000 |
| машино-мест на 1 квартиру | 1,2 |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |
| 3. | Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | 1 машино-место на м2 площади\* | 100-120 | м | 250 |
| 4. | Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | 1 машино-место на м2 общей площади\* | 140 | м | 250 |
| 5. | Промышленные предприятия | машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах | 7 | м | 250 |
| 6. | Коммерческо-деловыецентры, офисные здания ипомещения, страховыекомпании | 1 машино-место на м2 общей площади\* | 50-60 | м | 250 |
| 7. | Банки и банковскиеучреждения, кредитно-финансовые учреждения | 1 машино-место на м2 общей площади\* | 30-60 | м | 250 |
| 8. | Здания и помещениямедицинских организаций | По СП 158.13330 | По СП 158.13330 |  м | 250 |
| 9. | Магазины-склады(мелкооптовой и розничнойторговли, гипермаркеты) | 1 машино-место на м2 общей площади\* | 30-35 | м | 250 |
| 10. | Объекты коммунально-бытового обслуживания: | 1 машино-место на м2 общей площади\* | 10-25 | м | 150 |
| 11. | Оздоровительные комплексы(фитнес-клубы, ФОК,спортивные и тренажерныезалы) | 1 машино-место на м2 общей площади\* | 25-55 | м | 400 |
| 12. | Здания театрально-зрелищные | В соответствии с СП 309.1325800 | В соответствии с СП 309.1325800 | м | 400 |
| 13. | Рынки постоянные | 1 машино-место на м2 общей площади\* | 30-50 | м | 150 |
| 14. | Предприятия общественногопитания периодическогоспроса (рестораны, кафе) | 1 машино-место на кол-во посадочных мест | 4-5 | м | 150 |
| 15. | Гостиницы | СП 257.1325800 | СП 257.1325800 | м | 250 |
| 16. | Автовокзалы  | 1 машино-мест на кол-во пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10-15 | м | 150 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| 17. | Пляжи и парки в зонах отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 15 | м | 400 |
| 18. | Лесопарки и заповедники | машино-мест на 100 единовременныхпосетителей | 7 | м | 400 |
| 19. | Базы кратковременного отдыха | машино-мест на 100 единовременныхпосетителей | 10 | м | 400 |
| 20. | Береговые базы маломерного флота | машино-мест на 100 единовременныхпосетителей | 10 | м | 400 |
| 21. | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы | машино-мест на 100 человек (отдыхающих иобслуживающего персонала) | 3 | м | 400 |
| 22. | Мотели и кемпинги  | машино-мест на 100 человек (отдыхающих иобслуживающегоперсонала) | по расчетной вместимости | м | 500 |
| 23. | Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 | м | 250 |
| 24. | Садоводческие товарищества, дачи | машино-мест на 10 участков | 7 | м | 250 |

Таблица 3. Расчетные показатели размеров земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей

| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Единица измерения | Величина |
| 1. | Одноэтажные  | 1 машино-место, м2 | 30 |
| 2. | Двухэтажные  | 1 машино-место, м2 | 20 |
| 3. | Трехэтажные | 1 машино-место, м2 | 14 |
| 4. | Четырехэтажные | 1 машино-место, м2 | 12 |
| 5. | Пятиэтажные | 1 машино-место, м2 | 10 |
| 6. | Наземные стоянки | 1 машино-место, м2 | 25 |

Примечания: 1. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м: от перекрестков магистральных улиц - 50, улиц местного значения - 20, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30;

2. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

3. Вентиляционные шахты подземных гаражей должны предусматриваться в соответствии с требованиями ВСН 01 [11].

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*>Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 1000 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

Таблица 4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина  | Единица измерения | Величина  |
| 1. | Остановки общественного транспорта:в жилой зоне (индивидуальная застройка) | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта, м | 400-600 | от входа в жилое здание, м | 300 (800) |
|  в общегородском центре | от объектов массового посещения, м | 250 |
|  в производственной и коммунально-складской зоне | от проходных, м | 400 |
| в зонах массового отдыха и спорта | от главного входа, м | 800 |
| 2. | Станции технического обслуживания пассажирского транспорта  | единиц / транспорт.предприятие | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия пассажирского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |

Таблица 5. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина  | Единица измерения | величина |
| 1. | Автозаправочные станции \* | объект / 1200 автомобилей | 1 | ширина СЗЗ, м. | 50 |
| 2. | Автомойки \* | пост / 1000 автомобилей | 0,1 | ширина СЗЗ, м. | 50 м.- до двух постов мойки;100 м. -более двух постов мойки. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения.

Таблица 6. Расчетные показатели размеров земельных участков для автозаправочных станций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |
| Единица измерения | Величина  |
| 1. | На 2 колонки | га | 0,1 |
| 2. | На 5 колонок | га | 0,2 |
| 3. | На 7 колонок | га | 0,3 |
| 4. | На 9 колонок | га | 0,35 |
| 5. | На 11 колонок | га | 0,4 |

Таблица 7. Расчетные показатели размеров земельных участков для станций технического обслуживания автомобилей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |
| Единица измерения | Величина  |
| 1. | На 10 постов | га | 1 |
| 2. | На 15 постов | га | 1,5 |
| 3. | На 25 постов | га | 2 |
| 4. | На 40 постов | га | 3,5 |

2.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта.

Таблица 1. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий  | м² общ. площади на 1000 чел. | 70 | транспортно-пешеходная доступность, м | 500 |
| пропускная способность, чел./смену | 25 |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования \*  | м² зеркала воды на 1000 чел | 20-25 | транспортно-пешеходная доступность, м | 1500 |
| пропускная способность, чел./смену | Из расчета 5 м2 зеркала воды на 1 чел |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) (в населенных пунктах с численностью населения от 1000 человек) | га на 1000 чел. | 0,7-0,9 | транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |
| пропускная способность, чел./смену. | 75 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Расчетные показатели принимаются согласно СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания», Таблица 4.4.

Таблица 2. Расчетные показатели пропускной способности и размеров земельных участков объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |
| Единица измерения | Величина  |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий  | га на 1000 чел. | 0,7 |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования  | га на 1000 чел. | 0,7 |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) | га на 1000 чел. | 0,7 |

2.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования.

Таблица 1. Расчетные показатели объектов дошкольного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 жителей | расчет по демографии\* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями, при отсутствии данных по демографии – 198,6 | м | - в городах 300;- в сельских населенных пунктах и районах малоэтажнойзастройки городов -500 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста, в том числе в дошкольных образовательных организациях -70%, в дошкольных образовательных организациях специализированного типа - 3%,
в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12%.

Таблица 2. Расчетные показатели объектов общего образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Общеобразовательная организации (в т.ч. школы, лицеи, гимназии) | мест на 1000 жителей | 340,5 | транспортно-пешеходная доступность, м | 500 |
| 2. | Профессиональные образовательные организации | мест на 1000 жителей | 430,8 | транспортно-пешеходная доступность, м | 4000 |
| 3. | Коррекционные школы, школы-интернаты, в т.ч. для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для детей-сирот и пр. | мест на 1000 жителей | 20,6 | транспортно-пешеходная доступность, м | 2500 |
| 4. | Организации дополнительного образования, в т.ч. профессионального | мест на 1000 жителей | 185,8 | транспортно-пешеходная доступность, м | 2000  |

Примечания: 1. Обеспеченность общеобразовательными организациями принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

2. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке - 500 м.

3. Допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа).

Таблица 3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единицаизмерения | Величина  | Единица измерения | Величина  |
| 1. | Дворец (Дом) творчества школьников (в населенных пунктах с численностью населения от 2000 человек) | кол-во мест, % от общего числа школьников | 3,3 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 2. | Детско-юношеская спортивная школа | кол-во мест % от общего числа школьников | 10 |
| 3. | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | кол-во мест % от общего числа школьников | 10 |

Таблица 4. Расчетные показатели размеров земельных участков объектов, относящихся к области образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта \* | Площадь земельного участка |
| Единица измерения | Величина  |
| Объекты дошкольного образования |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | м2 на 1 место | при вместимости:до 100 мест – 40свыше 100 мест – 18свыше 500 мест (комплекс садов) – 30- могут быть уменьшены на 25% в условиях реконструкции |
| Объекты общего образования |
| 2. | Общеобразовательные организации (в т.ч. школы, лицеи, гимназии) | м2 на 1 учащегося  | при вместимости:св. 40 до 400 – 50\*\*св. 400 до 500 – 60\*\*св. 500 до 600 – 50св. 600 до 800 – 40св. 800 до 1100 – 33св. 1100 до 1500 – 21 св. 1500 до 2000 – 17св. 2000 – 16  |
| 3. | Профессиональные образовательные организации | м2 на 1 учащегося | при вместимости:до 300 – 75св. 300 до 900 – 50-65св. 900 до 1600 – 30-40 |
| 4. | Коррекционные школы, школы-интернаты, в т.ч. для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для детей-сирот и пр.\*\*\* | м2 на 1 учащегося | при вместимости:св. 200 до 300 – 70св. 300 до 500 – 65св. 500 - 45 |
| 5. | Организации дополнительного образования, в т.ч. профессионального | не нормируется |
| Объекты дополнительного образования |
| 6. | Дворец (Дом) творчества школьников | не нормируется |
| 7. | Детско-юношеская спортивная школа | не нормируется |
| 8. | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | не нормируется |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 42.13330.2016 Приложение Д.

<\*\*> При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы.

<\*\*\*> При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га.

2.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения.

Таблица 1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности\* |
| Единица измерения | Величина  | Единицаизмерения | Величина  |
| 1. | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | мест на 1000 чел.  | 80,2 | транспортно-пешеходная доступность, м | 1000 |
| 2. | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещений в смену | 271,1 | транспортно-пешеходная доступность, м | 1000 |
| 3. | Фельдшерский пункт  | - | Не нормируется | транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30(с использованием транспорта) |
| 4. | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | объектов на 10000 чел. | 0,1 | - | Не нормируется |
| 5. | Фармацевтическая сеть: | объектов на 1000 чел. | 1 | транспортно-пешеходная доступность, м | 500 |
| Аптека |
| Аптечный пункт | объектов на 1000 чел. | 1 | транспортно-пешеходная доступность, м | 500 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Определен по радиусу обслуживания медицинских учреждений.

Таблица 2. Расчетные нормативы размещения отдельных видов медицинских организаций\*, включенных в номенклатуру медицинских организаций, исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности обсуживаемого населения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| Единица измерения | Величина |
| 1. | Амбулатория, в том числе врачебная, или центр(отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) | объектов на 500 чел.-10 тыс. чел. \*\* | 1  |
| 2. | Поликлиника | объектов на 20-50 тыс. чел.  | 1 |
| 3. | Поликлиника стоматологическая | объектов на 1-100 тыс. чел. | 1  |
| 4. | Участковая больница | объектов на 5-20 тыс. чел.  | 1 |
| 5. | Городская больница | объектов на 20-300 тыс. чел. | 1  |
| 6. | Детская поликлиника | объектовна 10-30 тыс.детей | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Медицинские организации иных видов размещаются по решению субъекта Российской Федерации при наличии потребности в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

<\*\*> В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению субъекта Российской Федерации возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники.

Таблица 3. Расчетные показатели размеров земельных участков объектов, относящихся к области здравоохранения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта \* | Площадь земельного участка |
| Единица измерения | Величина |
| 1. | Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | м2 на 1 койко-место  | при мощности стационаров, коек:до 50 – 210 св. 50 до 100 – 210-160св. 100 до 200 – 160-110 св. 200 до 300 – 110-80 св. 300 до 500 – 80-60 св. 500 - 60  |
| 2. | Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | м2 на 1 койко-место  | при мощности стационаров, коек:до 50 - 360 св. 50 до 100 – 360-310 св. 100 до 200 – 310-260 св. 200 до 300 – 260-210св. 300 до 500 – 210-180 св.500 – 150  |
| 3. | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | на 100 посещений в смену, га | - встроенные: 0,1, но не менее 0,2 - отдельно стоящие: 0,1, но не менее 0,3 |
| 4. | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | на 1 автомобиль, га  | 0,05, но не менее 0,1  |
| 5. | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | на 1 автомобиль, га | 0,05, но не менее 0,1  |
| 6. | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | га | 0,2 |
| 7. | Аптеки | га | 0,2 или встроенные |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 42.13330.2016 Приложение Д.

2.6. Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Таблица 1.6.1. Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта(наименование услуги) \* | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Площадки для установки мусоросборников в жилой застройке | м2 на 1 чел. | 0,03 | от фасада здания, м  | 100 |
| площадок на 6-8 подъездов | 0,5 |
| количество контейнеров на площадку | 5\* |
| 2. | Потребность в мусорных контейнерах (в индивидуальной жилой застройке) | количество контейнеров (V=0,8 м3) на 1000 жителей | 5 | м | 100 |

Таблица 2. Расчетные показатели предприятий по переработке отходов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Полигон твёрдых отходов | площадь земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | 0,02  | м. | 30000 |
| 2. | Мусороперегрузочная станция | площадь земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | 0,04 | м. | 3000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*>Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

2.7. Расчетные показатели объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Учётная норма площади жилого помещения  | м² / 1 чел. | 20 | не нормируется |
| 2. | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма  | м² / 1 чел. | 20 | не нормируется |

2.8. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта \* | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | величина |
| 1. | Пожарное депо | объект/ на 1000 жителей | 0,07 | транспортная доступность, мин. | 10 |
| 2. | Количество пожарных автомобилей \*\* | шт./ на 1000 жителей | 0,44 | - | - |
| 3. | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | ширина проезжей части, м  | 3,5 | м | 150\*\*\* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами.

<\*\*> Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль - 7 чел. В центральных пожарных депо разрешается размещать центр управления силами и средствами, отряд пожарной охраны, учебный пункт, базу газодымозащитной службы, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе.

<\*\*\*> За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами)

Площадь земельного участка пожарного депо нормируется на основании НПБ 101-95. «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» Приложения 2.

2.9. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды.

Таблица 1*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | величина |
| 1. | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | прибор /1000 чел. | 1  | не нормируется |
| 2. | Общественная уборная на территории автодорог и улиц \* | прибор /30 км. | 4 |

Примечание: Расчетные показатели объектов приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2016.

2.10. Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Библиотека | объект/ населенный пункт с численностью населения от 2000 чел. | 1 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| читательских мест/ 4000-4500 ед. хранения | 2-3 |
| 2. | Детская библиотека (в том числе в образовательных учреждениях) | объект/в населенный пункт с численностью населения от 2000 чел. | 1 | транспортная доступность, мин. | 30 |

Примечание:Расчетные показатели объектов приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2016 Приложение Д.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Допускается учитывать санузлы, расположенные на АЗС, объектах торговли, общественного питания и культурно-бытового обслуживания при условии обеспечения открытого доступа в эти санузлы.

Таблица 2. Расчетные показатели площади объектов, относящихся к области библиотечного обслуживания населения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Величина  |
| 1. | Площадь хранилища | м2/ на 1000 ед. хранения | 2,5 |
| 2. | Площадь читального зала | м2/ на 1000 ед. хранения илим2/ на 1 читальное место  | 22,4\* |
| 3. | Площадь справочно-информационного аппарата (каталоги) | м2/ на 1 шкаф | 3 |

Примечание: Расчетные показатели объектов приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СН 548-82 «Инструкция по проектированию библиотек».

2.11. Расчетные показатели объектов культуры.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина  | Единица измерения | Величина  |
| 1. | Помещения для культурно-массовых мероприятий | м2 площади пола на 1000 чел. | 50-60 | транспортная доступность, м. | 500 |
| 2. | Кинотеатры  | мест на 1000 чел. | 25-30 | транспортная доступность, мин. | 30 |
| 3. | Клубы | мест на 1000 чел. | 80 | транспортная доступность, мин. | 90 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> При проектировании не более 100 читальных мест

2.12. Расчетные показатели объектов благоустройства района, мест массового отдыха населения.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состав элементов благоустройства | Минимальная площадь основных объектов благоустройства | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Общественные пространства: скверы; пешеходные коммуникации, направления | сквер – 0,5 га\* | 1000 м |
| Общественные пространства: скверы, парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – леса, лесопарки  | городской парк - 15 га\* | 20 мин. транспортной доступности  |

Примечание: Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее - зон отдыха) следует принимать из расчета не менее 8 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

2.13. Расчетные показатели уровня обеспеченности и территориальной доступности муниципальных архивов.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Муниципальныйархив | объект | 1 | транспортная доступность, мин | 90 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

Таблица 2. Расчетные показатели площади архивов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя \* | Единица измерения | Величина  |
| 1. | Площадь читального зала | м2/ на 1 читальное место | 2,7 |
| 2. | Площадь рабочего помещения | м2/ на 1 читальное место  | 4 |

Примечание: Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование.

2.14. Расчетные показатели объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Организация по предоставлению ритуальных услуг | объект на 0,5-1 млн. чел. | 1 | СЗЗ, м | 300 |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | га / 1000 чел. | 0,24 | СЗЗ, м | 500 |

2.15. Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина  | Единица измерения | Величина  |
| 1. | Берегозащитные сооружения | % протяженности береговой линии, требующей защиты | 100\*\* | не нормируется |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*>Показатели приняты согласно СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87».

<\*\*> С учетом требований СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления"

Таблица 2. Расчетные показатели объектов и сооружений гражданской обороны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности\* | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Места массового скопления людей, оснащенные системами экстренного оповещения | обеспеченность, % | 100 | - | не нормируется |
| 2. | Места массового скопления людей, оснащенные техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц | обеспеченность, % | 100 | - | не нормируется |

2.16. Расчетные показатели объектов, предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Спасательные посты (станции) на водных объектах в местах организованного отдыха | объект / 1000 м береговой линии | 1 | транспортная доступность, м | 500 |
| 2. | Объекты оказания первой медицинской помощи на водных объектах в местах организованного отдыха | объект / 1000 м береговой линии | 1 \*\* | транспортная доступность, м | 500 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
N 68-ФЗ (в ред. от 01.04.2020 [N 98-ФЗ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012)) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

<\*\*> В составе спасательного поста (станции) на водном объекте.

2.17. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, для содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина  |
| 1. | Рынки, рыночные комплексы | м² торговой площади на 1000 чел.  | 1,12 | транспортная доступность, мин | 30 |
| м2 площади земельного участка на 1м2 торговой площади  | 7-14 |

Таблица 2 Расчетные показатели обеспеченности населения площадью торговых объектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| Единица измерения | Норматив | Величина |
| 1. | Стационарные торговые объекты | м² торговой площади на 1000 чел.  | суммарный | 310,3 |
| продовольственные товары | 107,4 |
| непродовольственные товары | 202,9 |
| 2. | Торговые объекты местного значения | ед. | - | 93 |
| 3. | Нестационарные торговые объекты | кол-во на 1000 чел. | киоски и павильоны по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | 6,5 |
| киоски и павильоны по продаже продуктов общественного питания | 0,7 |
| киоски и павильоны по продаже печатной продукции | 1,2 |

2.18. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МНГ).

2.18.1. При планировке и застройке территории Добрянского городского округа необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные
с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91\*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке
по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

2.18.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных групп населения, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: автовокзалы, другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов общественного пассажирского транспорта; почтово-телеграфные, производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы дорог и улиц; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

2.18.3. Проектные решения объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

досягаемость ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда инвалидов и маломобильных групп населения;

эвакуацию людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

своевременное получение инвалидами и маломобильными группами населения полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп населения.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного
и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения
по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений
с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для инвалидов маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

2.18.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки
у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию
у светофоров;

телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

санитарно-гигиеническими помещениями;

пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории автовокзалов (автостанций), рекреационных зон;

пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах
в наземные переходы улиц, дорог и магистралей.

2.18.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в городском округе.

2.18.6. Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра.

При включении центра социального обслуживания или его отделений
в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

2.18.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

2.18.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками общественного транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

2.18.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее
1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

2.18.10. При совмещении на участке путей движения посетителей
с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии
с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах.

2.18.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

продольный – 5 %;

поперечный – 1-2 %.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более
10 м.

2.18.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

2.18.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

2.18.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать
не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Примечание: На путях движения маломобильных групп населения
не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

2.18.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину поступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть
в пределах 1-2 %.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъема.

2.18.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте
от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода,
а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей
с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости
с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой
до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

2.18.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

При наличии на стоянке мест для парковки автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

2.18.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.

2.18.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

2.18.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы
и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест,
а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

**II. Материалы по обоснованию расчетных показателей уровня обеспеченности и территориальной доступности**

| № п.п. | Наименование раздела / расчетные показатели | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели по объектам инженерного обеспечения | Расчетные показатели откорректированы с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Пермского края (принятых Министерством градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края приказом от 12 июня 2009 г. N СЭД-35-07-04-38 «Об утверждении временного регионального норматива градостроительного проектирования "Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края") |
|  | 1.1 | Расчетные показатели объектов, относящиеся к области электроснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Региональная служба по тарифам Пермского края ПРИКАЗ от 23.11.2018 N СЭД-46-09-23-2(с изм. от 13.08.2019)"Об утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Пермского края".РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей»СП42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Н Укрупненные показатели электропотребления) |
|  | 1.2. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения населения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (п.12.27. Таблица 12.4) |
|  | 1.3. | Расчетные показатели объектов, относящиеся к области водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Региональная служба по тарифам Пермского краяПРИКАЗ 07.06.2017 N СЭД-46-09-24-1(ред. от 27.02.2019 N СЭД-24-03-19-15) "Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Пермского края";СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» (в ред. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 838/пр. Данное изменение вводится в действие с 24.06.2020, [Изменение N 5](http://docs.cntd.ru/document/564556606));СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*; [Приказ](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) |
|  | 1.4. | Расчетные показатели объектов, относящиеся к области водоотведения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (п. 2.1); СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Таблица 12 - Суточный объем поверхностного стока)Обоснование показателя: мощность очистных сооружений рассчитана на следующие объемы дождевого и талого стоков:Объем дождевого стока:3866,88 м3/сут.Требуемый показатель минимально допустимого уровня обеспеченности при площади застроенной территории 12460,8 га: 3866,88 / 12460,8 = 0,3 м3/сут. с 1 га застроенной территории.Объем талого стока: 3709,44 м3/сут.Требуемый показатель минимально допустимого уровня обеспеченности при площади застроенной территории 12595 га:3709,44 / 12460,8 = 0,3 м3/сут. с 1 га застроенной территории. |
|  | 1.5. | Расчетные показатели объектов, относящиеся к области газоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормативы потребления газа населением на территории Пермского края (при отсутствии приборов учёта газа), приняты постановлением Правительства Пермского края от 22 сентября 2006 года № 42-п (ред. от 22.08.2012 № 699-п)"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения Пермского края"СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр)  |
| 2. | Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса | Расчетные показатели установлены с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Пермского края (принятых Министерством градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края приказом от 12 июня 2009 г. N СЭД-35-07-04-38 «Об утверждении временного регионального норматива градостроительного проектирования "Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края"). |
|  | 2.1 | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса". |
| Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (п.11.4 Таблица 7);СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (п.11.5 Таблица 8). |
|  | 2.2 | Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2016 (Таблица 11.8 Приложение Ж);Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м. (СП 42.13330.2016 п.11.25);Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2016 (п. 11.37);В соответствии с ВСН 62-91\* следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов;От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91\* (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (п. 11.26 и п. 11.27) |
|  | 2.3 | Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (п. 11.26 и п. 11.27)  |
|  | 2.4 | Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (гл.11) |
| Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (п. 11.2) |
| 3. | Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д).СП 31-113-2004 Бассейны для плавания. Таблица 4.4.СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Таблицы 4.1. и 4.2 |
| Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д)  |
| 4. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования |  |
|  | 4.1 | Расчетные показатели объектов дошкольного образования  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных учреждений региона с учетом СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4), Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д), при использовании зонирования в Добрянском городском округе по плотности расселения.Обоснование показателя обеспеченности:Согласно данных управления образования администрации Добрянского городского округа численность населения в возрасте 1-6 лет составляет: 3400чел. Согласно сведениям управления образования администрации Добрянского городского округа количество дошкольных образовательных учреждений – 6+ 11 групп.Требуемое количество мест: (3400Х 2,9 (коэффициент прироста-убыли населения (см. п.16 табл.))) / 55349 = 0,19 мест. Требуемое (расчетное) количество мест на 1 000 чел.: 0,19 \* 1 000 = 198,6места. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (пункт 10.4, таблица 10.1). |
|  | 4.2. | Профессиональные образовательные организации | Показатель обеспеченности (кол-во мест) | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных учреждений региона с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4) Общественные здания и сооружения, СП Обоснование показателя обеспеченности:Согласно сведений Прогноза социально-экономического развития, численность занятого населения на 2017 г. – 23782 чел. 10% требуют повышения квалификации и дополнительной профессиональной подготовки: 23782 Х 0,1 = 2378 чел. Расчетная численность населения, требующего получения профессионального образования –5845 чел.Итого расчетная численность населения, требующего получения дополнительного образования: 2378 + 5845= 8223 чел.Согласно сведениям управления образования администрации Добрянского городского округа количество заведений дополнительного образования на 2019 г. составляет – 4 учреждения.С учетом демографических изменений в разрезе городского округа, требуемое количество мест в организациях дополнительного образования составляет: (8223 Х 2,9 (коэффициент прироста-убыли населения (см. п.16 табл.))) / 55349 = 0,43 мест. Требуемое (расчетное) количество мест на 1 000 чел.: 0,07 \* 1 000 = 430,8 мест. |
| Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д ) |
|  | 4.3. | Общеобразовательные организации (в т.ч. школы, лицеи, гимназии) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных учреждений региона с учетом требований СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д), при использовании зонирования в Добрянском городском округе по плотности расселения.Обоснование показателя обеспеченности:Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по численность населения в возрасте 7-17 лет на 1 января 2015 г. составила: 6498 чел. Согласно сведениям управления образования администрации Добрянского городского округа количество общеобразовательных организации (школ, лицеев, гимназии) – 10.Требуемое количество мест: (6466 Х 2,9 (коэффициент прироста-убыли населения (см. п.16 табл.))) / 55349 = 0,052 мест. Требуемое (расчетное) количество мест на 1 000 чел.: 0,052 \* 1 000 = 340,5 мест. |
| Показатель транспортной доступности объекта |
|  | 4.4. | Расчетные показатели объектов дополнительного образования (в т.ч. профессионального) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных учреждений региона с учетом требований СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д), при использовании зонирования городского округа по плотности расселения.Обоснование показателя обеспеченности:Согласно сведений Прогноза социально-экономического развития , численность занятого населения на 2017 г. – 23782 чел. 10% требуют повышения квалификации и дополнительной профессиональной подготовки: 23782 Х 0,1 = 2378 чел Расчетная численность населения, требующего получения профессионального образования –5845 чел., 20% получают параллельно дополнительное образование: 5845 Х 0,2 =1169. Итого расчетная численность населения, требующего получения дополнительного образования: 2378 + 1169 = 3547 чел.Согласно сведениям управления образования администрации Добрянского городского округа количество заведений дополнительного образования на 2015 г. составляет – 4.С учетом демографических изменений в разрезе городского округа, требуемое количество мест в организациях дополнительного образования составляет: (3547 Х 2,9 (коэффициент прироста-убыли населения (см. п.16 табл.))) / 55349 = 0,185 места.Требуемое (расчетное) количество мест на 1 000 чел.: 0,185 \* 1 000 = 185,8 мест. |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных учреждений региона с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4) Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр), при использовании зонирования в Добрянском городском округе по плотности расселения |
| 4.5. | Коррекционные школы, школы-интернаты | Показатель обеспеченности (кол-во мест) | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных учреждений региона с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4) Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр), (Приложение Д), при использовании зонирования в Добрянском городском округе по плотности расселения.Обоснование показателя обеспеченности:Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по городскому округу численность населения в возрасте 1-17 лет на 1 января 2015 г. составила: 9832 чел.  |
| Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы образовательных учреждений региона с учетом требований СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4) Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) |
| 5. | 5.1. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. №1063-р (утратил силу см. Распоряжение Правительства РФ от 22.01.2017г. № 2905-р);СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д).Расчетные нормативы размещения отдельных видов медицинских организаций, включенных в номенклатуру медицинских организаций, исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности обсуживаемого населения установлены приложением к требованиям по размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. N 132н.За 2019 год по разным причинам в стационарной форме обслуживалось порядка 50 % населения городского округа.Следовательно, требуемое количество мест в стационарах на 1 000 человек: (55349 х 0,5 х 2,9 (коэффициент прироста-убыли населения (см. п. 16 табл.))) / 1 000 = 80,2 мест.Ежегодно по разным причинам в поликлиники и диспансеры обращаются 75% населения городского округа.Расчетное количество посещений в смену в поликлиниках: (55349 х 0,75 х 2,9 (коэффициент прироста-убыли населения (см. п.16 табл.))) / 12 / 37 (кол-во смен в месяц) = 271,1 посещений в смену |
| Показатель транспортной доступности объекта | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном пунктом 10.4 (таблица 10.1) СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр)СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д) |
| 6. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  | Расчетные показатели откорректированы с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Пермского края (принятых Министерством градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края приказом от12 июня 2009 г. N СЭД-35-07-04-38 «Об утверждении временного регионального норматива градостроительного проектирования "Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края") |
|  | 6.1 | Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88"Санитарные правила содержания территорий населенных мест"(утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) (п. 2.2.3);Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 |
| Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение М) |
|  | 6.2 | Расчетные показатели предприятий по утилизации и переработке отходов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр)(п.12.18, табл.13) |
| Показатель транспортной доступности объекта | Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», [СП 127.13330.2017 "СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию"](http://docs.cntd.ru/document/556794132) (в ред. Приказа от 14.11.2017г. № 1533/пр) |
| **7.** | Расчетные показатели объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Решение Думы Добрянского городского округа «Об установлении норм предоставления площади жилого помещения по договорусоциального найма и учетной нормы площади жилого помещения на территории Добрянского городского округа» |
| 8. | Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Для определения количества объектов пожарной охраны и типа пожарных депо следует использовать НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36 Приложения 2, 7, обязательные) |
| Показатель транспортной доступности объекта |
| 9. | Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения мероприятий по охране окружающей среды | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели объектов приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д) |
| Показатель транспортной доступности объекта | Установлено в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ ((ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах, часть 1: «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округах определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут» |
| 10. | Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приняты на основании показателей, установленных СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*, [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д) |
| Показатель транспортной доступности объекта |
| 11. | Расчетные показатели объектов организаций культуры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании показателей, установленных в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д) |
| Показатель транспортной доступности объекта |
| 12**.** | Расчетные показатели объектов благоустройства городского округа, мест массового отдыха населения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны ( СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр)(п.9.8 таблица 9.2);Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории городского округа в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) п. 9.13;Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) п. 9.10 |
| Показатель транспортной доступности объекта |
| 13. | Расчетные показатели муниципальных архивов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2017).СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» |
| 14. | Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*(в ред.[СП 42.13330.2016](https://base.garant.ru/71692326/), [Приказом](https://base.garant.ru/71692328/#block_2) Минстроя России от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр (в редакции [приказа](https://base.garant.ru/71630746/#block_1012) Минстроя России от 10 февраля 2017 г. N 86/пр, [Изменение N 1](https://base.garant.ru/72016136/), утвержденное [приказом](https://base.garant.ru/72016134/) Минстроя России от 15 августа 2018 г. N 520/пр) (Приложение Д) |
| Показатель транспортной доступности объекта | Ориентировочную санитарно-защитную зону принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |
| 15. | Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций установлены в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О гражданской обороне»; требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ (в ред. от 01.04.2020 [N 98-ФЗ](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012)) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований |
| Показатель транспортной доступности объекта | Регламентируется положениями СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны |
| Показатель транспортной доступности объекта |  |
| 16. | Расчетный коэффициент прироста-убыли населения |  | Обоснование:Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по городскому округу, принимаем значения для расчета коэффициента: (605(количественное значение рождаемости за 2018) – 770(количественное значение смертности за 2018)) / 55349(численность населения на 1 января 2020 год) Х 1000 = 2,9 |

**III. Правила и область применения Нормативов, в том числе расчетных показателей**

3.1. Область применения расчетных показателей, содержащихся
в основной части Нормативов.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Добрянском городском округе Пермского края и учитываются при разработке документов территориального планирования городского округа, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации
от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные
и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы устанавливаются с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей градостроительного образования и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (далее - показатели), в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

Градостроительный кодекс Российской Федерации устанавливает содержание нормативов градостроительного проектирования (часть 5 статьи 29.2), а также случаи применения нормативов градостроительного проектирования (часть 4 статьи 29.2, часть 5 статьи 29.4).

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение Нормативов осуществляется
с учетом  социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования; стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии); предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

В соответствии с пунктом 1.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», распространяющимся
на проектирование новых и реконструкцию существующих городских
и сельских муниципальных образований на территории Российской Федерации и содержащим основные требования к их планировке и застройке, конкретизация и дополнение требований свода правил осуществляется при разработке региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Согласно пункту 1.3 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*» требования данного документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также
к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Нормативы разрабатываются в целях обеспечения гармоничного развития территории Добрянского городского округа и достижения уровня качества жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития градостроительного образования.

Разработка Нормативов позволяет решить следующие основные задачи:

установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;

приведение градостроительной документации в соответствие
с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Основными принципами разработки Нормативов Добрянского городского округа являются:

единство социально-экономического и территориального планирования;

дифференцирование территорий по доминирующим признакам, характеризующим развитие территории по географическим (геологическим, гидрологическим, природно-климатическим), демографическим, экономическим и иным признакам (социальным, экологическим и пр.);

нормирование параметров допустимого использования территорий для дифференцированных групп градостроительных образований, имеющих ряд сходных характеристик.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке, подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территорий, правил землепользования и застройки с учетом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы распространяются на предлагаемые к размещению объекты жилищного строительства, социальной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, коммунально-бытового, транспортного назначения, объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства.

Проблемы обеспечения качества жизни населения при планировании управления развитием территории в современной России.

Качество жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под качеством жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления
и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей, а также совокупность условий жизни, труда и занятости, быта и досуга населения, его здоровье, образование, природную среду обитания и т.д. Качество решений градостроительного документа определяется тем, насколько они обеспечивают рост качества жизни населения.

Развитие местного самоуправления.

Реализация целевых ориентиров в области качества жизни населения требует успешного функционирования системы стратегического управления, реализуемого через документы государственного стратегического планирования. Система государственного стратегического управления
в настоящее время основными документами государственного стратегического планирования на региональном уровне, помимо документов государственного прогнозирования, определяет документы программно-целевого
и территориального планирования. Две названные системы планирования развития территории взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Управление развитием территории через территориальное планирование, или планирование градостроительного развития территории является первым аспектом управления качеством жизни населения. Под градостроительным развитием территории понимается пространственное развитие территории, обеспечиваемое градостроительной деятельностью через реализацию решений документов градостроительного проектирования, и представляющее собой такое изменение пространственной организации территории, которое,
в конечном счете, обеспечивает рост качества жизни населения. Градостроительное проектирование представляет собой вид градостроительной деятельности, включающий в себя подготовку документов территориального планирования, документации градостроительного зонирования и документации по планировки территории. Традиционным объектом планирования при градостроительном проектировании является пространство территории,
её качественные и количественные характеристики.

Программно-целевое планирование - деятельность, направленная на определение целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, приоритетов социально-экономической политики и национальной безопасности, а также формирование комплекса направленных на достижение этих целей и приоритетов мероприятий с указанием источников их финансового обеспечения. Она осуществляется посредством создания стратегий социально-экономического развития на долгосрочный период, программ, а также бюджетных стратегий. В качестве объекта стратегического социально-экономического планирования выступает социально-экономическое содержание территории (экономическая деятельность, осуществляемая на территории) без строгой привязки
к пространственным характеристикам планируемых процессов.

Документы социально-экономического (программно-целевого) планирования содержат в себе важную информацию, которая традиционно
не является результатом решений градостроительной документации, но используется в качестве исходной при планировании градостроительного развития территории. При этом решения и показатели документов социально-экономического планирования сами по себе не имеют строгой привязки
к пространственным характеристикам планируемых процессов. Фактическая реализация решений документов социально-экономического планирования возможна только при разработке документов градостроительного проектирования, которая должна опираться на прогнозируемые и планируемые значения показателей перечисленных выше видов.

Необходимость согласованности решений данных двух видов государственного стратегического планирования подтверждается решениями сразу нескольких документов федерального уровня.

В соответствии с частью 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

В соответствии с Концепцией совершенствования региональной политики в Российской Федерации до 2020 года документы стратегического планирования должны быть взаимоувязаны с документами территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, которые в свою очередь представляют собой один из инструментов управления комплексным развитием территорий
и создают пространственно-территориальную основу для реализации стратегий и программ социально-экономического развития регионов и государства
в целом. Формирование единой системы документов стратегического
и территориального планирования предполагает создание механизма взаимного согласования и корректировки документов системы стратегического
и территориального планирования федерального, регионального
и муниципального уровня на конкретных территориях; разработку системы мониторинга и оценки эффективности реализации документов стратегического и территориального планирования. В результате документы единой системы стратегического и территориального планирования должны быть органично вписаны в систему достижения приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу, а также синхронизированы с целями и задачами документов планирования отдельных отраслей экономики и социальной сферы.

Вместе с тем, описанная согласованность принятия решений во многих муниципальных образованиях на территории России, как правило, не выполняется. В результате, во многих муниципальных образованиях, в том числе в городских округах, качество градостроительной документации остается на невысоком уровне, так как решения, содержащиеся в такой документации, не в полной мере соответствуют целям повышения качества жизни населения.

В связи с этим, в обоих описанных случаях, сегодня, как на региональном, так и на муниципальном уровне необходим такой инструмент управления развитием территории, который явился бы связующим звеном между планированием социально-экономического развития территории
и градостроительным проектированием. Такой инструмент управления должен определять функциональную зависимость между показателями социально-экономического развития территории (например, численность населения, предпочтения населения относительно потребления тех или иных услуг и т.п.)
и показателями пространственного развития территории (площадь земельного участка, предельные расстояния между различными объектами капитального строительства и т.п.). В то же время такой инструмент может устанавливать качественные требования к составу и содержанию градостроительной документации, а также к форме её представления, если такие требования не установлены в регионе отдельным документом.

Современные тенденции в области градостроительного проектирования
в России и особенности правового регулирования в данной сфере позволяют сделать выводы, что такими инструментами, обеспечивающими качество градостроительного продукта, могут являться нормативы градостроительного проектирования. Они позволяют через установление нормативов пространственного развития территории городского округа обеспечить достижение требуемого уровня потребления услуг населением, задающих должный уровень качества жизни. В то же время, многие вопросы, касающиеся состава, подготовки и применения нормативов градостроительного проектирования остаются неопределёнными на уровне федерального законодательства, но могут быть разрешены на уровне нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности в конкретном регионе.

3.2. Правила применения расчетных показателей.

3.2.1. Применение расчетных показателей при подготовке и утверждении документов территориального планирования муниципального образования.

3.2.1.1. При подготовке Технического задания на разработку генерального плана включается в него указание на необходимость учета Нормативов и/или отдельные расчетные показатели согласно пунктам 2.1-2.18 раздела I Нормативов.

3.2.1.2. При принятии главой городского округа – главой администрации Добрянского городского округа (далее – Глава городского округа) решения
о направлении проекта генерального плана в Думу Добрянского городского округа или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку Глава городского округа:

рассматривает влияние предусмотренных проектом генерального плана решений на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными пунктами 2.1-2.18 раздела I Нормативов.

Нормативов и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

анализирует влияние предусмотренных проектом генерального плана решений на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;

принимает решение об отклонении проекта генерального плана
и о направлении его на доработку либо о направлении такого проекта в Думу Добрянского городского округа с соответствующими указаниями, если
в результате реализации предусмотренных проектом генерального плана решений происходит:

снижение показателей уровня обеспеченности объектами, предусмотренными разделом II настоящих Нормативов, ниже величин лучших показателей обеспеченности;

превышение показателями уровня территориальной доступности объектов, предусмотренных разделом II настоящих Нормативов, величин лучших показателей доступности;

недостижение установленных Техническим заданием на разработку генерального плана отдельных расчетных показателей;

ухудшение условий достижения лучших показателей обеспеченности
и доступности и/или установленных Техническим заданием на разработку генерального плана отдельных расчетных показателей (в том числе, но
не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, связанных достижением указанных показателей).

3.2.1.3. При утверждении генерального плана Добрянского городского округа Дума Добрянского городского округа принимает к сведению рекомендации Главы городского округа (при наличии таких рекомендаций), направленных согласно пункту 3.2.1.2 настоящей статьи.

3.2.2. Применение расчетных показателей при подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании решения администрации Добрянского городского округа (далее – Администрация).

3.2.2.1. При принятии Решения о подготовке документации
по планировке территории и подготовке Технического задания на подготовку такой документации уполномоченный орган Администрации включает в него указание на необходимость учета Нормативов и/или отдельные расчетные показатели согласно пунктам 2.1-2.18 раздела I Нормативов.

3.2.2.2. При осуществлении проверки документации по планировке территории, подготовленной на основании такого решения, на соответствие Нормативам (ч. 4 ст. 46 ГрК РФ), уполномоченные органы Администрации:

рассматривают влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными пунктами 2.1-2.18 раздела I Нормативов.

и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

анализируют влияние предусмотренных документацией по планировке территории решений на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;

принимают решение об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку либо о направлении такой документации Главе городского округа с соответствующими рекомендациями, если в результате реализации предусмотренных документацией по планировке территории решений происходит:

снижение показателей уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи  29.2 ГрК РФ, ниже величин лучших показателей обеспеченности;

превышение показателями уровня территориальной доступности объектов, предусмотренных разделом II настоящих Нормативов, величин лучших показателей доступности;

на достижение установленных Техническим заданием на разработку генерального плана отдельных расчетных показателей;

ухудшение условий достижения лучших показателей обеспеченности
и доступности и/или установленных Решением о подготовке документации по планировке территории и/или Техническим заданием на подготовку такой документации отдельных расчетных показателей, (в том числе, но не исключительно, ожидаемое увеличение затрат, Добрянского городского округа, связанных достижением указанных показателей).

3.2.3. Применение расчетных показателей при развитии застроенных территорий.

3.2.3.1. При принятии Решения о развитии застроенной территории Добрянского городского округа учитываются Нормативы и при необходимости утверждаются расчетные показатели обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры (ч. 2 ст. 46.1 ГрК РФ).

3.2.3.2. При заключении договора о развитии застроенной территории
в указанный договор включают (п. 3 и 7 ч. 3 ст. 46.2 ГрК РФ):

обязательство лица, заключившего договор с Администрацией, подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение
о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и Нормативами;

максимальные сроки подготовки таких документов;

обязательство Администрации утвердить такой проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории,
в отношении которой принято решение о развитии.

3.2.3.3. При подготовке аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории уполномоченный орган Администрации включает
в извещение о проведении такого аукциона сведения о Нормативах и/или утвержденных согласно части 1 настоящей статьи расчетных показателях обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры (п. 5 ч. 7 ст. 46.3 ГрК РФ).

3.2.3.4. При подготовке проекта планировки застроенной территории (включая проект межевания застроенной территории), в отношении которой принято решение о развитии, применяют Нормативы и/или утвержденные согласно части 1 настоящей статьи расчетные показатели обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры в порядке, предусмотренном для применения Нормативов при подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании решения Администрации.

3.2.4. Применение расчетных показателей при разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добрянского городского округа.

При разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добрянскогогородского округа применяют расчетные показатели:

при оценке показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки объектами местного значения, относящимися областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение (п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ)

при утверждении таких программ по отношению к указанным областям:

анализирует соответствие целевых показателей, предусмотренных программой, лучшим показателям обеспеченности и доступности;

анализируют влияние предусмотренных программой решений на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными разделом II настоящих Нормативов, ч. 4 ст. 29.2 ГрК РФ и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

анализируют влияние предусмотренных программой мероприятий на возможность достижения лучших показателей обеспеченности и доступности;

учитывают результаты анализа при принятии решения об утверждении таких программ.

3.2.5. Применение расчетных показателей при размещении и ликвидации объекта местного значения Добрянского городского округа.

Размещение и ликвидация объекта местного значения осуществляются согласно генеральному плану и/или документации по планировке территории,
в том числе проектов планировки территории, в отношении которой принято решение о развитии (включая проект межевания такой территории).

Расчетные показатели при размещении и ликвидации объекта местного значенияприменяются согласно положениям раздела II настоящих Нормативов.

3.2.6. Применение расчетных показателей при реконструкции объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых выдается уполномоченным органом Администрации.

При выдаче разрешения на строительство, предусматривающего реконструкцию объекта на территории Добрянского городского округа, уполномоченный орган Администрации:

рассматривает влияние изменения параметров объекта капитального строительства на показатели уровня обеспеченности объектами, предусмотренными разделом II настоящих Нормативов, ч. 4 ст. 29.2 ГрК РФ
и показатели уровня территориальной доступности таких объектов;

анализируют влияние изменения параметров объекта капитального строительства на возможность достижения установленных показателей обеспеченности и доступности;

учитывают результаты анализа при принятии решения о выдаче разрешения на строительство.

3.2.7. Применение расчетных показателей при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, не установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, не установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, расчетные показатели применяются в порядке, установленном для осуществления таких полномочий. При отсутствии такого установленного порядка, он устанавливается органом местного самоуправления, осуществляющим такие полномочия.